Bitte Lesen !!!


Bitte nur die Software und Firmware in den Zip-Ordnern verwenden.


Diese Codeplug ist in Teamarbeit einiger Vereinsmitglieder vom Funkclub Schlössli und Aktiven DMR-Benutzer entstanden.
Diese werden nach Bedarf aktualisiert und auf HB9RE veröffentlicht.
Sie sind allgemein zugänglich und sollen euch Freude bereiten.
Die Codepluges können Fehler enthalten. Bitte meldet uns diese, damit wir die CPS anpassen können.
Dies ist eine Vorlage und wird in Eingenverantwortung Verwendet. Änderungen bitte nur per mail. 
Im Codeplug ist nur die CH/DE/OE DMR-user-DB hinterlegt, aber im Order ist auch ein Ordner mit DB Weltweit.
*DB = Dabenbank

*BM = Brandmeister
*TR = HB-TRBO / HB-Connect Netz 


Zu beachten:
Bei den Treibern kann es zu einer Meldung führen, als währe es ein Virus wegen der DLL Dateien. (Ingniorieren)

Der Bandcode muss immer 00000 sein, sonst funktioniert der Codepluqe nicht.

Taste 1 und PTT dann einschalten, taste 1 und PTT halten bis (Test-Mode) kommt dann Losslassen.
Mit dem Kanalschalter oben drehen bis ooooo steht, auschalten und wieder einschalten. 
Jetzt Codeplaq aufspielen mit 878 Software.






PS: Danke an Alle die uns unterstützen haben :)


(C)
